**NOTA DINAS**

Nomor : ND - /TRD/2024

Kepada : Direksi

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Hal : Perbaikan Tutup Manhole Reservoir – Booster Cemara

Lampiran : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya kondisi 2 (dua) buah tutup manhole reservoir booster pump Cemara sudah keropos dan rentan anjlok saat dipijak. Hal ini dikhawatirkan akan membahayakan operator dan orang-orang yang melintas melewati plat manhole tersebut.

Untuk mencegah bahaya anjloknya plat penutup tersebut, kami mohon kepada Bapak Direksi untuk menyetujui pekerjaan Perbaikan Tutup Manhole Reservoir - Booster Cemara. Untuk percepatan proses dan efisiensi, kami usulkan agar pekerjaan tersebut melalui proses pembayaran langsung form A-1 (RAB terlampir).

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya.

Medan, Maret 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**

|  |  |
| --- | --- |
| PARAF DIREKSI | |
| PARAF | TANGGAL |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LEMBAR DISPOSISI NOTA DINAS**

Dari : Transmisi Distribusi

Nomor :ND - /TRD/03/2022

Hal : Perbaikan Tutup Manhole Reservoir - Booster Marelan

**PENDAPAT DIREKSI :**

1………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

**GAMBAR** : Kondisi tutup manhole reservoir – BP Marelan

