**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2019**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Panel Pompa No.4**

 **Booster Pump Garu I**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya Pompa No.4 di Booster Pump Garu I seringkali tidak dapat di start. Indikasi kerusakan pada Thermal Overload pada Panel Pompa No.4 yang kemungkinan telah malfungsi / melemah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut. Selanjutnya kami usulkan agar Thermal Overload yang lemah dapat segera diganti agar kegagalan operasi pompa tidak terulang kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2019

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**