**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/2024**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Percepatan Perbaikan Foot Valve Pompa Booster Pump Lau Beng Klewang**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya sejak foot valve dilepas dari pipa inlet pompa untuk diperbaiki di Booster Pump Lau Beng Klewang, keseluruhan pompa menjadi lebih sering mengalami trip masuk angin. Hal ini kemungkinan akibat pipa inlet menjadi berkurang panjangnya sehingga pompa lebih rentan masuk angin di level reservoir lebih tinggi (2 hingga 3 meter). Ketiadaan foot valve juga mengakibatkan inlet pompa tidak lagi terlindungi dari benda-benda asing yang dapat terhisap ke pompa karena strainer pelindung pada foot valve tidak terpasang. Hal ini akan sangat membahayakan pompa.

Agar permasalahan dan kendala pada pompa di Lau Beng Klewang tidak berlarut, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk secepatnya memperbaiki dan memasang kembali foot valve pompa di Lau Beng Klewang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2024

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Dedi Gusman**