**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2018**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. PLT

Hal : **Perbaikan Kebocoran / Induksi Listrik Pada Pompa**

 **Booster Pump Sei Agul**

Lampiran : -

Tembusan : -

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwasanya pada elektromotor pompa yang terpasang di Booster Pump Sei Agul dicurigai mengalami kebocoran / induksi listrik. Hal ini diketahui saat dilakukan pembukaan / perbaikan foot valve di channel suction bawah dimana saat tangan menyentuh perpipaan / body foot valve akan terasa kejutan listrik. Selain berbahaya, kebocoran listrik ini dikhawatirkan akan memboroskan pemakaian listrik di booster tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi PLT untuk memeriksa dan melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2018

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**