**MEMO**

**Nomor : MO - /TRD/03/2020**

Dari : Kadiv. Transmisi Distribusi

Kepada : Kadiv. Umum

Hal : **Pemasangan Tirai Anti Tempias Pada Jendela Atas Ruangan Pompa**

 **Dan Ruang Operator Booster Garu.**

Lampiran : -

Tembusan : -

Bersama ini kami sampaikan bahwasanya saat hujan dengan angin kencang seringkali air masuk melalui jendela bagian atas di ruangan pompa / panel dan ruang operator di booster pump Garu sehingga panel pompa di ruang pompa dan panel SCADA di ruang operator basah. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan disamping bahaya kebakaran akibat kortsluiting .

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mintakan kepada Divisi Umum untuk dapat ***memasang tirai anti tempias pada sisi luar jendela*** ruangan pompa dan ruang operator di **Booster Garu.** Diharapkan jendela tersebut tidak tertutup total sehingga udara panas yang terdapat diruangan saat pompa dioperasikan dapat bersirkulasi bebas**.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2020

Kadiv. Transmisi Distribusi

**Muhri Fepri Iswanto**

**GAMBAR :** Air hujan masuk melalui jendela atas ruang pompa – BP Garu

****

****